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第1章 　包裝明細與安裝

1-1  包裝明細










1-2  硬碟安裝

步驟１：將硬碟支架鎖定於硬碟上。
[image: image299.jpg]



步驟２：將硬碟與支架放至硬碟支柱上並鎖住，4ch 如下
[image: image2.jpg]



步驟３：連接電源線及硬碟排線，8ch & 16ch 如下
[image: image3.jpg]



注意:硬碟安裝完畢要開始錄影前，必須先將硬碟初始化才可正常錄影，詳細說明請參考使用手冊 4-9系統工具

1-3  16ch & 8ch 燒錄機安裝

步驟１：打開DVR前蓋。
[image: image4.jpg]



步驟２：依箭頭指示方向將燒錄機放入DVR中。
[image: image5.jpg]



步驟３：將DVR底座朝上，利用螺絲將箭頭指示的孔鎖緊以固定燒錄機。
[image: image6.jpg]



步驟４：連接電源線及光碟機排線。
[image: image7.jpg]




第2章   機器外觀
 前面板控制
	 eq \o\ac(○,1) REC
	開始或停止錄影。

	 eq \o\ac(○,2) PLAY
	開始回放。

	 eq \o\ac(○,3) T-SRH
	顯示搜尋選單。

	 eq \o\ac(○,4) BACKUP/ESC
	即時監控模式下，顯示備份選單；

設定選單中，退回上一層選單。

	 eq \o\ac(○,5) MENU/ 
	即時監控模式下，進入設定選單；回放模式下，暫停播放。

	⑥ AUTO
	即時監控模式下，以單一頻道自動跳台顯示。

	 eq \o\ac(○,7) ZOOM
	即時監控模式下，可放大單一頻道畫面。

	 eq \o\ac(○,8) PIP
	即時監控模式下，可將畫面分為母子畫面。

	 eq \o\ac(○,9) ENTER/MODE
	設定選單中，進入子選單；

回放模式下，切換全螢幕、四分割、九分割、十六分割螢幕顯示。

	 eq \o\ac(○,10)   /     
	設定選單中，將游標向下移動；回放模式下，停止回放。

	 eq \o\ac(○,11)   / SLOW  
	設定選單中，將游標向上移動；回放模式下，慢速回放。

	 eq \o\ac(○,12)   /  
	設定選單中，增加數值鍵；回放模式下，正向快速回放。

	 eq \o\ac(○,13)   /
	設定選單中，減少數值鍵；回放模式下，反向快速回放。

	 eq \o\ac(○,14) LED顯示
	（由左至右說明）

Power：DVR電源開啟。

HDD：硬碟讀取中。

LAN：網路設備已連接。　（紅燈）遠端有使用者正在連線。

REC：DVR錄影中。

PLAY：DVR回放中。

	⑮ 紅外線感應器
	接收遙控器訊號。

	[image: image8.jpg]


 USB 2.0埠
	USB裝置埠。

	[image: image9.jpg]


 燒錄機
	CD燒錄機設備開口位置。（選配）


 １６路－後背板插孔

	 eq \o\ac(○,1) MAIN monitor
	主螢幕之BNC輸出埠

	 eq \o\ac(○,2) SPOT monitor
	焦點模式之BNC輸出埠

	 eq \o\ac(○,3) VIDEO IN
	攝影機之BNC輸入埠，共有１６個插孔

	 eq \o\ac(○,4) AUDIO IN
	音頻訊號RCA輸入埠，共有４個插孔(對應第１～４ＣＨ)

	 eq \o\ac(○,5) VGA
	VGA埠

	 eq \o\ac(○,6) Fan
	DC 12V 40mm X 40mm風扇

	 eq \o\ac(○,7) DC 12V
	DC 12V輸入插座

	 eq \o\ac(○,8) POWER
	電源開關

	 eq \o\ac(○,9) EXTERNAL I/O
	I/O 擴充裝置，可以安插「DB 26 排線」。請見附錄說明。

	⑩ NTSC／PAL切換器
	影像輸入格式NTSC/PAL的切換

	 eq \o\ac(○,11) LAN
	網路埠

	 eq \o\ac(○,12) E-SATA
	可外接 E-SATA 硬碟

	⑬ AUDIO OUT
	音頻訊號RCA輸出埠


 ８路－後背板插孔

	 eq \o\ac(○,1) MAIN monitor
	主螢幕之BNC輸出埠

	 eq \o\ac(○,2) SPOT monitor
	焦點模式之BNC輸出埠

	 eq \o\ac(○,3) VIDEO IN
	攝影機之BNC輸入埠，共有８個插孔

	 eq \o\ac(○,4) AUDIO IN
	音頻訊號RCA輸入埠，共有４個插孔(對應第１～４ＣＨ)

	 eq \o\ac(○,5) AUDIO OUT
	音頻訊號RCA輸出埠

	 eq \o\ac(○,6) VGA
	VGA埠

	 eq \o\ac(○,7) E-SATA
	可外接 E-SATA 硬碟

	 eq \o\ac(○,8) Fan
	DC 12V 40mm X 40mm風扇

	 eq \o\ac(○,9) EXTERNAL I/O
	I/O 擴充裝置，孔位對應請見下圖說明

	⑩ LAN
	網路埠

	 eq \o\ac(○,11) NTSC／PAL切換器
	影像輸入格式NTSC/PAL的切換

	 eq \o\ac(○,12) DC 12V
	DC 12V輸入插座
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 ４路－後背板插孔

	 eq \o\ac(○,1) MAIN monitor
	主螢幕之BNC輸出埠

	 eq \o\ac(○,2) SPOT monitor
	焦點模式之BNC輸出埠

	 eq \o\ac(○,3) VIDEO IN
	攝影機之BNC輸入埠，共有４個插孔

	 eq \o\ac(○,4) AUDIO IN
	音頻訊號RCA輸入埠，共有４個插孔(對應第１～４ＣＨ)

	 eq \o\ac(○,5) AUDIO OUT
	音頻訊號RCA輸出埠

	 eq \o\ac(○,6) VGA
	VGA埠

	 eq \o\ac(○,7) E-SATA
	可外接 E-SATA 硬碟

	 eq \o\ac(○,8) Fan
	DC 12V 40mm X 40mm風扇

	 eq \o\ac(○,9) EXTERNAL I/O
	I/O 擴充裝置，孔位對應請見下圖說明

	⑩ LAN
	網路埠

	 eq \o\ac(○,11) NTSC／PAL切換器
	影像輸入格式NTSC/PAL的切換

	 eq \o\ac(○,12) DC 12V
	DC 12V輸入插座
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第3章   即時監控、回放、PTZ模式
 即時監控模式

即時監控模式下，可以監看所有頻道畫面、聽取現場音效，以及一些畫面變更的操作。以下將介紹即時監控模式，遙控器與滑鼠的操作方式，以及畫面可能出現的提示符號。
表 3-1.1 即時監控模式下，遙控器的操作方式

	按鍵
	說明

	REC
	啟動／停止 錄影功能。

	PLAY
	進入回放模式。

	LOCK
	開啟／關閉 按鍵鎖。

	1,2,3,4
	選擇全畫面顯示頻道。

	FREEZE
	開啟／關閉 畫面靜止功能。

	[image: image12.jpg]



	切換為四分割畫面。

	[image: image13.jpg]


               
	切換為九分割畫面。４路數位錄放影機無此功能。

	[image: image14.jpg]


              
	切換為十三分割畫面。４路數位錄放影機無此功能。

	[image: image15.jpg]


               
	切換為十六分割畫面。４路數位錄放影機無此功能。

	ENTER／MODE
	切換單一畫面、四分割畫面顯示。

	MENU／
	進入／退出 設定選單。 

	BK-UP／ESC
	進入備份選單。

	SRH
	進入／退出 搜尋選單。

	MUTE
	切換 頻道１音效輸出／關閉即時音效。 

	STATUS
	進入／退出狀態選單。

	OSD
	開啟／關閉 OSD顯示。

	ZOOM/ZOOM－
	進入／取消２倍數位放大模式。利用方向鍵或滑鼠可以移動放大區域。

	PIP/ ZOOM＋
	進入／取消 子母畫面顯示。

此時，利用滑鼠點擊頻道名稱可以切換至其他頻道。

	PTZ
	進入PTZ攝影機模式。

	AUTO
	啟動自動跳台。各頻道以全螢幕畫面顯示，並依設定秒數自動循環跳台。

	DVR1,2,3,4
	切換ID1~4 之DVR ＊


註：４路 將顯示四分割畫面、８路 將顯示四分割與九分割畫面。
表 3-1.2 即時監控模式下，滑鼠點擊右鍵出現快速功能圖示的操作方式
	圖示
	說明

	[image: image16.jpg]



	滑鼠移到此，將顯示以下四個圖示

	[image: image17.jpg]



	等於「MENU」按鍵，進入設定選單

	[image: image18.jpg]



	等於「SEARCH」按鍵，進入搜尋選單

	[image: image19.jpg]



	等於「BK-UP」按鍵，進入備份選單

	[image: image20.jpg]<]




	等於「PTZ」按鍵，進入PTZ模式

	[image: image21.jpg]



	等於「REC」按鍵，開啟 / 關閉 錄影功能

	[image: image22.jpg]



	等於「PLAY」按鍵，回放

	[image: image23.jpg]“m<




	滑鼠移到此，將顯示以下五種監控模式

	[image: image24.jpg]



	等於「FREEZE」按鍵，畫面靜止

	[image: image25.jpg]



	等於「PIP」按鍵，子母畫面

	[image: image26.jpg]



	等於「ZOOM」按鍵，２倍數位放大顯示

	[image: image27.jpg]



	等於「AUTO」按鍵，自動跳台

	[image: image28.jpg]



	等於「LOCK」按鍵，開啟按鍵鎖

	[image: image29.jpg]



	單一頻道畫面

	[image: image30.jpg]



	四分割畫面

	[image: image31.jpg]



	九分割畫面


註：４路 只顯示四分割、８路 只顯示四分割與九分割。

表 3-1.3 即時監控模式下，提示符號說明

	圖示
	說明

	[image: image32.bmp]
	已啟動錄影功能。

	[image: image33.bmp]1~4
	即時音效開啟中。

	[image: image34.bmp]
	即時音效關閉中。

	[image: image35.bmp]
	此頻道位移警報已觸發。

	[image: image36.bmp]
	此頻道感應器警報已觸發。


	[image: image37.bmp]
	此頻道影像遺失警報已觸發。

	[image: image38.jpg]



	已偵測到USB裝置。

	[image: image39.bmp]
	已偵測到燒錄機裝置。

	[image: image40.bmp]
	已偵測到有網路線連接。

	[image: image41.jpg]



[image: image42.jpg]



	排程錄影功能已啟動。

紅色：已開啟排程，且錄影中；

白色：已開啟排程，但目前尚未啟動錄影。

	[image: image43.jpg]



	自動跳台已啟動。

	2X
	2X數位放大功能已啟動。　

	[image: image44.jpg]



	畫面被靜止中。　

	[image: image45.bmp]
	已啟動按鍵鎖。

	[image: image46.jpg]



	已進入PTZ攝影控制模式。

	[image: image47.bmp]1~8
	遙控器編號已設定為1~8。此時，標準遙控器無法控制DVR，

僅能以1對4或1對8遙控器控制。


8ch & 4ch 

	圖示
	說明
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	顯示畫質
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	全營幕
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	錄影
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	截取畫面
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	錄影及截取畫面的檔案儲存路徑設定


 回放模式操作

即時監控模式按下「PLAY」鍵後，進入回放模式。螢幕上方將出現回放模式符號「[image: image55.jpg]


」。右下方將出現功能圖示。此圖示可以用滑鼠拉曳到螢幕畫面的其他位置。以下將介紹回放模式，遙控器與滑鼠的操作方式。
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表 3-2.1 回放模式下，遙控器的操作方式

	按鍵
	說明

	ENTER/ MODE
	切換為全畫面、四分割、九分割、十六分割畫面顯示。

	MENU / 
	暫停回放。

	PLAY 
	回放速度切回一般速度。

	   / SLOW
	慢速播放。速度有1/2、1/4、1/8、1/16倍。

	    /
	快速反向回放，速度有2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍。

	    /
	快速正向回放，速度有2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍。

	    /
	回放停止。
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表 3-2.2 回放模式下，快速功能圖示的滑鼠操作方式
	圖示
	說明
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	等於「    /   」按鍵，快速反向回放
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	等於「    /   」按鍵，快速正向回放
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	等於「PLAY」、「 ▌▌」按鍵，啟動／暫停 回放
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	等於「▲  / SLOW」按鍵，慢速正向回放
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	等於「▼ / ■」按鍵，停止回放
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	單格回放
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	單一頻道畫面回放
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	四分割畫面回放
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	九分割畫面回放
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	放大顯示


註：４路 只顯示四分割畫面、８路 只顯示四分割與九分割畫面。

PTZ模式操作
即時監控模式按下 PTZ鍵後，進入PTZ控制攝影機模式。螢幕左上方將出現PTZ符號「[image: image70.jpg]


」，右下方將出現功能圖示。[image: image71.png]16RERIEEY
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表 3-3.1  PTZ模式下，遙控器的操作方式
	按鍵
	說明

	   / SLOW
	鏡頭往上移動。

	   /
	鏡頭往下移動。

	    /
	鏡頭往左移動。

	    /
	鏡頭往右移動。

	ZOOM +
	鏡頭拉近。

	ZOOM -
	鏡頭拉遠。

	FOCUS +
	拉近對焦。

	FOCUS -
	拉遠對焦。

	IRIS +
	光圈漸打開。

	IRIS -
	光圈漸關閉。

	TOUR
	預設點掃描。＊

	PRESET + 數字
	設定鏡頭預設位置。

按下PRESET鍵，再按下兩位數字鍵，DVR可以記憶鏡頭目前的位置。

	PLAY + 數字
	移至鏡頭預設位置。

按下PLAY鍵，再按下兩位數字鍵，DVR可以移至預設的鏡頭位置。

	PIP
	設定目前鏡頭位置為線性掃描的起點位置。＊

	FREEZE
	自動線性掃描。＊

	ZOOM
	設定目前鏡頭位置為線性掃描的終點位置。＊


· :不同廠牌之PTZ通訊協定，有時無法100%相容，因此該功能有可能無法使用。
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表 3-3.2 PTZ模式下，快速功能圖示的滑鼠操作方式
	圖示
	說明

	[image: image73.png]16RERIEEY

[ XWTFTO[C M =TS T

hi 2000 i
i FOCUS
i RS i

1 T2[s[a[s]6 | 1] NP,





	離開PTZ模式，回到即時監控模式。
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	預設點位置的編號N。（0 - 63）
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	前往預設點N位置。
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	設定目前鏡頭位置為預設點N位置。
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	等於「TOUR」按鍵，預設點掃描。＊
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	等於「PIP」按鍵，設定目前鏡頭位置為線性掃描的起點位置。＊
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	等於「FREEZE」按鍵，自動線性掃描。＊
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	等於「ZOOM」按鍵，設定目前鏡頭位置為線性掃描的終點位置。＊
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	360°，移動鏡頭位置。
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	PTZ鏡頭 拉近／拉遠。
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	PTZ對焦 拉近／拉遠。
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	PTZ光圈 漸開／漸閉。

	以下功能需要特定PTZ支援。請見各家PTZ說明書設定。
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	AUX 1。等於「AUTO」鍵＋「1」
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	AUX 2。等於「AUTO」鍵＋「2」
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	AUX 3。等於「AUTO」鍵＋「3」
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	AUX 4。等於「AUTO」鍵＋「4」
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	AUX 5。等於「AUTO」鍵＋「5」
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	AUX 6。等於「AUTO」鍵＋「6」
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	AUX 7。等於「AUTO」鍵＋「7」
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	AUX 8。等於「AUTO」鍵＋「8」

	[image: image93.png]



	等於「Backup」按鍵。此為客製化功能。


＊:不同廠牌之PTZ通訊協定，有時無法100%相容，因此該功能有可能無法使用。

第4章 　主選單的設定

首次進入設定選單前，請先選擇登入身份、然後輸入密碼。管理者預設密碼為「１２３４５６」。其他一般使用者的密碼設定，將在「帳戶設定」中詳細說明。
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表4-0.1 輸入密碼選單中，滑鼠的操作方式

	圖示
	說明
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	切換英文大小寫。

	[image: image96.bmp] / [image: image97.bmp]
	切換 數字符號 / 英文。

	[image: image98.bmp]
	退出密碼輸入選單，重新選擇登入身份。

	[image: image99.bmp]
	刪除最後一個字元。

	[image: image100.bmp]
	等於「ENTER」鍵，驗證密碼，若正確將進入設定選單。
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	空白鍵
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表4-0.2 設定選單中，遙控器的操作方式

	按鍵
	說明

	
	切換同一項目中，不同選項。

	
	切換下一個項目。

	MENU
	儲存設定值並回上一層目錄。

	ESC
	不儲存設定值，回上一層目錄。

	ENTER
	進入選單，或叫出螢幕小鍵盤。


PS:硬碟安裝完畢要開始錄影前，必須先將硬碟初始化才可正常錄影，請參考P37 4-9系統工具
4-1  錄影設定
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	選項
	說明

	硬碟覆寫
	當硬碟儲存空間使用完畢時，DVR錄影是否繼續。
「停止」：停止錄影。
「覆寫」：從硬碟最舊資料開始覆蓋以繼續錄影。

	畫質與張數設定
	設定各別頻道，一般錄影及事件錄影的錄影畫質與張數。

	OSD位置X
	設定OSD的x座標

	OSD位置Y
	設定OSD的y座標

	錄影OSD位置設定
	設定OSD位置座標


4-1.1  畫質與張數設定
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註：４路 將顯示四個頻道 、 ８路 將顯示八個頻道。
	選項
	說明

	一般設定 /事件設定
	欲設定的錄影模式

	解析度
	選擇錄影解析度。有320x240、720x240、720x480。

	編號
	將勾勾取消，可停止此頻道的錄影。

	畫質
	選擇錄影畫質，有基本以下 / 基本 / 一般 / 高 / 最高。

	張數
	選擇錄影張數。

	自動分配
	平均分配每個頻道可獲得的最多錄影張數


4-2  事件設定
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	選項
	說明

	位移偵測設定
	進入位移偵測設定。

	感應器設定
	進入感應器設定。


4-2.1  位移偵測設定
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	選項
	說明

	位移視窗
	即時監控模式下，若偵測到單一頻道出現位移時，螢幕是否彈出並以全螢幕顯示發生位移的頻道。

	1 - 8
	各別頻道可分別設定。

	開啟
	開關此頻道的位移偵測功能。

	靈敏度
	設定值為1到15。越低的數值越容易觸發位移。

	位移區域設定
	進入位移區域設定。


4-2.1.1  位移偵測區域設定
頻道畫面裡，位移偵測有效的區塊有16×12格。初始狀態下，位移偵測區域為全畫面，在DVR是透明色區塊，網路連線看到的則是紫色區塊。不會偵測位移的範圍，在DVR和網路連線看到的都是紅色區塊。
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	功能選項
	說明

	遮蔽滑鼠選擇區域
	設定是否遮蔽滑鼠選擇的區域

	偵測全部區域
	將畫面全部選取為位移偵測區域。

	遮蔽全部區域
	將畫面的位移偵測功能全部清除。

	繼續
	繼續設定

	離開並儲存
	儲存設定並退出。

	離開不儲存
	取消設定並退出。


4-2.2  感應器設定
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	選項
	說明

	感應器視窗
	開啟 / 關閉 感應器警報視窗。在即時監控模式下，若感應器被觸發時，螢幕將會彈出被觸發的頻道，以全螢幕顯示。

	全部關閉
	將感應器極性全部設至為關閉狀態。

	全設為低
	將感應器極性全部設至為低準位狀態。

	全設為高
	將感應器極性全部設至為高準位狀態。

	感應器極性
	「關閉」：感應器狀態為關閉，不會做狀態的改變。
「低」準位：感應器尚未觸發。當接通時，感應器狀態從關變開。
「高」準位：感應器觸發中。當接通時，感應器狀態從開變關。


註：４路 將顯示四個頻道、８路 將顯示八個頻道。
4-3  排程設定
除了手動開啟錄影，您可依星期與時間，設定自動錄影時段。包括一般錄影、位移驅動錄影、感應器偵測驅動錄影。
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	選項
	說明

	頁
	1個頁面有10組時間可以設定排程。共有5個頁面可以設定。

	假日設定
	自訂特殊的假日，以50個為限。

	一般錄影 / 位移事件/ 感應器事件
	查看 一般錄影設定 / 位移事件設定 / 感應器事件設定。


4-3.1  排程錄影設定

點擊左邊圖示的時間，將出現設定視窗，可針對星期、時間及事件做詳細設定。
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4-3.2  假日設定

各地區或國家的假日不同，您可以自訂特殊的假日。
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4-4  攝影機設定
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	選項
	說明

	1 - 8
	各別頻道可分別設定。 

	遮罩
	開啟 / 關閉 此頻道的即時畫面顯示功能。

	銳利度
	調整亮度，由１到２５５。

	亮度
	調整亮度，由１到２５５。預設值為１２８。

	對比
	調整對比，由１到２５５。預設值為１２８。

	飽和度
	調整飽和度，由１到２５５。預設值為１２８。

	色調
	調整色調，由１到２５５。預設值為１２８。（PAL影像系統無此功能）

	名稱
	自定頻道名稱。

	音量
	頻道１～４ 可以調整即時音量與錄音音量的大小。


4-5  帳戶設定
您可以設定４組使用者密碼與權限。DVR本端的操作登入、應用軟體遠端登入DVR、CMS登入DVR、行動裝置應用軟體登入DVR時，都可以利用這些帳號登入，以區分各個不同的權限。
系統預設管理者帳號為「admin」，密碼為「１２３４５６」。
PS:密碼預設值為１２３４５６，更新韌體後也不會改變，但若需要修改密碼時，必須輸入８位元長度之密碼才可使用。
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	選項
	說明

	編號
	此使用者帳號是否開啟。

	使用者名稱
	設定使用者的帳號名稱。

	密碼
	設定每位使用者密碼。
英文、數字可以混合使用，英文有區分大小寫。長度必須為８位元。

	權限
	設定每位使用者的權限功能。

	修改管理者密碼
	修改管理者的密碼

	變更
	變更使用者圖示


4-5.1  權限設定

不同使用者可分別設定權限，包括進入設定選單、開放網路功能、開放PTZ功能、開放回放功能、開放系統工具設定、開放備份功能、也可以設定帳號的使用期限、過期密碼就會失效無法登入，回放時的頻道觀看限制…等。
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4.5.2 變更使用者圖示
使用者可從電腦中選取想更改的圖檔。
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註：４路 將顯示四個頻道、８路 將顯示八個頻道。
4-6  網路設定
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	選項
	說明

	連線方式
	設定網路連線方式(DHCP、LAN、PPoE)。

	HTTP設定
	進入HTTP設定選單。

	DDNS 設定
	進入DDNS設定選單。

	Mail 設定
	進入Mail 設定選單。


4-6.1  網路連線方式
DVR可利用三種連線方式連接網路。
4-6.1.1  DHCP
設定網路連線方式為DHCP時，不須指定IP位址，IP位址將由DHCP伺服器自動指派。
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4-6.1.2  區域網路
設定網路連線方式為LAN時，必須設定下列參數。
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	選項
	說明

	IP位址
	輸入ISP提供的IP位址。

	子網路遮罩
	輸入ISP提供的子網路遮罩。

	預設閘道
	輸入ISP提供的預設閘道位址。

	DNS
	輸入ISP提供的DNS位址。此位址必須正確輸入，以利使用DDNS功能。


4-6.1.3  PPoE
設定網路連線方式為PPoE時，必須設定下列參數。
[image: image119.png](n]ufu]n]=]=]s]s}

e 501512009
12:00:54
WEBRE
MW DHCP WLAN
EAERH: e

i

1:00:84

i iing

2009105116 120054 2009105115 12:00:54





	選項
	說明

	使用者名稱
	輸入ISP提供的使用者名稱。

	密碼
	輸入ISP提供的使用者密碼。


4-6.2  HTTP設定
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	選項
	說明

	開啟HTTP伺服器
	HTTP功能是否開啟。此功能開啟，遠端使用者可連線登入DVR。

	埠
	預設為80。上限值為65000。

	自動分配
	平均分配每個頻道可以獲得的最多錄影張數

	編號
	頻道編號。

	畫質
	設定錄影畫質。有基本以下 / 基本 / 一般 / 高 / 極高。

	張數
	設定錄影張數。


4-6.3  DDNS設定
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	選項
	說明

	開啟DDNS
	開啟 / 關閉 DDNS功能。

	DDNS伺服器
	選擇所註冊的伺服器。
DYNDNS.ORG、NO-IP.ORG、CUSTOM.COM、3322.ORG、
I-DVR.NET＊

	主機
	輸入完整的主機名稱網址(包含使用者名稱+伺服器)
假設使用者名稱為h264，伺服器選擇 i-dvr，則須輸入h264.i-dvr.net。

	使用者名稱
	輸入DDNS Server內的使用者名稱。

	密碼
	輸入DDNS Server內的使用者密碼。


＊有關I-DVR.NET詳細操作說明可參考第73頁附錄Ⅰ。
4-6.4  郵件設定
當事件發生時（VLOSS、MOTION、SENSOR），自動寄送出電子信件。
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	選項
	說明

	開啟E-mail通知
	開啟 / 關閉 電子郵件功能。

	SMTP伺服器
	寄件者電子郵件的伺服器名稱。

	使用者名稱
	登入電子郵件伺服器的使用者名稱。

	密碼
	登入電子郵件伺服器的密碼。

	寄件者郵件位址
	寄發電子郵件的電子信箱帳號。

	收信者郵件位址
	接受電子郵件的電子信箱，事件訊息將寄送至此信箱。
可設定１０組位址。

	觸發事件
	選擇觸發事件（位移、感應器、訊號遺失）時，寄發信件。


 PTZ和485設定
您可以控制PTZ攝影機的攝影位置與方向。PTZ攝影機的485信號線須先連接至DVR的485埠才能控制PTZ攝影機。
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	選項
	說明

	開啟PTZ
	PTZ功能開關。

	通訊協定
	設定PTZ攝影機的通訊協定。
支援的協定包括：PELCO-P、PELCO-D、KND、LI-LIN、LG、SAMSUNG、AVTECH。

	旋轉台編號
	選擇欲控制PTZ攝影機的ID。有效的數值範圍為1-64。

	通訊速率
	選擇PTZ攝影機傳輸速率，有2400、4800、9600。 

	RS-485編號
	選擇RS-485編號，有效的數值範圍為1-64。

	RS-485通訊速率
	選擇RS-485的通訊速率。有2400、4800、9600、19200。

	鍵盤
	選擇鍵盤。有Li-Lin


註：４路 將顯示四個頻道、８路 將顯示八個頻道。
 系統設定
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	選項
	說明

	DVR名稱
	應用軟體遠端登入DVR的顯示名稱。

	DVR位置
	應用軟體遠端登入DVR的顯示位置。

	語言
	OSD顯示的語言。共有三種語言：英文、正體中文、簡體中文。

	遙控器編號
	預設ID為1，DVR受標準遙控器控制，使用前須先按下「DVR1＊」鍵後才可以操控。當選購多台DVR時，可設定編號1~4。例如：編號設為3時，標準遙控器無法操控DVR，必須按下「DVR3」鍵後才可以操控。

	顯示設定
	進入顯示設定。

	時間日期設定
	進入日期時間設定。

	蜂鳴器及繼電器設定
	進入蜂鳴器和繼電器設定。

	焦點設定
	進入焦點設定。


:DVR出廠預設ID為ID1，若遇遙控器無法正常操作時，請先按下「DVR1」按鍵重新對應ID。
 顯示設定
[image: image127.png](n[uju]uju]=}u]n) 2 5/15/2009
i 13:08:20
BB AR (1):
L mmwosd ]
M BN
o R
N ER L
SRR i1 wsan
# IREED] (oo
| E Iz —
-?*?E"- T
R B





	選項
	說明

	自動跳台時間
	畫面所停留的秒數時間。

	顯示OSD 
	OSD的顯示功能總開關。

	顯示狀態
	開啟 / 關閉 DVR圖示與 icon 顯示功能。

	顯示時間
	開啟 / 關閉 日期與時間的顯示功能。 

	顯示頻道名稱
	開啟 / 關閉 頻道名稱的顯示功能。

	分隔線顏色
	即時監控模式與回放模式下，頻道分隔線的顏色。

（黑色／暗灰色／亮灰色／白色）


 日期／時間設定
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	選項
	說明

	時間格式
	選擇12小時制或24小時制。

	日期格式
	選擇日期顯示格式。

	時間日期位置
	選擇日期時間顯示的位置。

	變更日期與時間
	進入變更日期與時間設定。

	時區設定
	進入時區設定。

	網際網路時間設定
	進入網際網路時間設定。


4-6.4.1  變更日期與時間設定

設定DVR的日期與時間，修改完畢按確定即生效。
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4-6.4.2  時區設定

設定GMT與日光節約時間。
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	選項
	說明

	選擇時區
	調整格林威治標準時間(GMT)時間。由GMT- 13 ～ GMT+ 13。

	日光節約時間
	開啟 / 關閉 日光節約時間。


4-6.4.3  網際網路時間設定

設定DVR時間與網路標準時間同步。
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	選項
	說明

	自動同步
	DVR時間是否與網路標準時間同步。
此選項若勾選，DVR開機時會自動校時。開機後每24小時也會自動校對時間。

	立即更新
	DVR日期與時間立刻校正為網路標準時間。


 蜂鳴器及繼電器設定
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	選項
	說明

	按鍵音
	開啟 / 關閉 按鍵音。 

	蜂鳴器
	感應器、位移偵測、影像遺失觸發時，是否發出蜂鳴器警報聲。 

	繼電器
	感應器、位移偵測、影像遺失觸發時，繼電器是否導通。


 焦點設定
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DVR有兩組畫面輸出信號，一為主螢幕輸出，另一為焦點模式輸出。您可以透過焦點模式監看頻道畫面。
	選項
	說明

	焦點模式
	「自動切換」：循序播放各頻道。

「手動切換」：自定播放頻道。
「事件切換」：播放產生事件的頻道。

	自動跳台時間（秒）
	焦點模式下，畫面所停留的秒數時間。

	略過訊號遺失頻道
	跳換頻道時，是否略過沒有訊號輸入的頻道。


 系統工具
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	選項
	說明

	硬碟初始化
	進入「硬碟初始化」選單。進入選單後，將出現所有的硬碟資訊（型號、容量）。勾選硬碟後按下「開始」，DVR開始清除硬碟資料。狀態列出現「成功」，硬碟初始化結束！

	USB初始化
	進入「USB初始化」選單。進入選單後，按下「是」確定清除USB所有資料，直到出現「初始化USB裝置成功」。

	系統還原
	進入「系統還原」選單。將系統設定值還原為初始值。

	重設系統事件
	進入「重設系統事件」選單。清除DVR所有的事件紀錄。

	備份設定值至USB
	進入「備份設定值至USB」選單。

將DVR設定值存入USB裝置。USB將產生「sdvr.config」檔案。

	從USB載入設定值
	進入「從USB載入設定值」選單。

將USB裝置中的設定值，載入至DVR。

	系統更新
	進入「系統更新」選單。透過USB裝置更新DVR韌體。
更新前，請先備份DVR設定值。 
更新結束後將重新啟動DVR。


注意！更新時，請勿切斷電源及拔除USB裝置！以免DVR造成無法回復的損壞。

 狀態
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	選項
	說明

	版本
	DVR目前的靭體版本。 

	ＩＰ位址
	DVR的網路IP位址，若未連線將顯示「網路未連線」。

	實體位址
	DVR的Mac Address。

	硬碟資訊
	編號
	硬碟編號。

	
	容量
	硬碟容量大小。

	
	使用率
	硬碟已使用的百分比。　

	
	狀態
	顯示此硬碟現在的狀態。

「使用中」：硬碟正在使用錄影功能；

「良好」／「不良」：硬碟為已知／未知的格式。

若為未知格式，必須先將硬碟做初始化才能使用。


	
	格式化時間
	顯示此硬碟最後初始化的日期。


第5章   備份與搜尋
 備份設定
DVR硬碟中的影像資料可以備份出來。進入備份選單前，請先將USB裝置插入DVR的USB埠上，或是利用已安裝的CD/DVD/DVD-RAM燒錄機備份，V1.0.21之後的版本也可以直接用「DVRemoteDesktop.exe」將影像直接備份到PC上，檔案路徑可以自訂。備份出的檔案格式為IRF檔，可用「DVRemoteDesktop.exe」或「CMS」讀取影像檔案。
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	選項
	說明

	開始
	備份檔案的開始時間。預設時間為最早的錄影資料。

	結束
	備份檔案的結束時間。預設時間為最後的錄影資料。

	裝置
	選擇備份出的檔案存至USB裝置、光碟燒錄機或PC。

	可用空間
	備份裝置的可用空間(若備份至PC則無此選項)。

	更新
	重新計算備份裝置的可用空間(若備份至PC則無此選項)。

	需要空間
	顯示計算出的檔案大小。

	計算
	計算選定時間內的檔案大小。

	開始
	開始執行備份動作。開始備份前，必須先計算出檔案的大小。


注意！ 備份中，請勿將備份裝置卸除或DVR斷電。
 搜尋設定
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	選項
	說明

	事件搜尋
	進入事件搜尋選單。 

	時間搜尋
	進入時間搜尋選單。


 事件搜尋
DVR將自動記錄事件。事件清單將會顯示事件發生的時間、事件類別、及發生事件的頻道等資訊。如果事件有錄影資料，日期左側會有一個黃色的錄影符號：「[image: image139.bmp]」。 將游標移到此行，按下「ENTER」，或利用滑鼠左鍵點擊，DVR開始回放此筆錄影記錄。
[image: image140.png]LX)

@ ovRremote
[n]a]afalau]u]s] £ 50152009
4 13:25:08

a8

TR | R

— EEEE SR 25
200310515 11:21:02  m¥e e A Admin
200910515 11:20:05  AMEAL CHOB
2009/05/15 11:20:05  ASEAK CHO7
200905115 11:20:05 SR L CHOB
2009/05/15 11:20:05 SR CHOS

20090515 11:20:05 AR L CHoal 139
2009105115 11:20:05 SR K CHO3
200905115 11:20:05 IR A CHO2
[ESCIRIR 7

208108118 1925 9 00810115 13259





PS:未安裝硬碟或未啟動錄影時，仍會產生事件紀錄，但點選後無法播放。

	選項
	說明

	搜尋條件
	設定事件搜尋的條件。

	頁
	切換事件的頁數

	顯示時間
	事件發生的日期和時間。

	事件類別
	事件的類別，定義如下：

	
	訊號遺失
	偵測到影像遺失

	
	位移
	偵測到影像位移

	
	感應器
	感應器被觸發

	
	遠端登入
	管理者或使用者透過網路登入DVR系統

	
	遠端登出
	管理者或使用者透過網路登出DVR系統

	
	開機
	DVR重新開機

	
	按鍵鎖
	啟動按鍵鎖

	
	解除按鍵鎖
	解除按鍵鎖

	
	System Errors
	其他錯誤訊息

	資訊
	顯示事件發生的頻道或登入的使用者。


5-1.1.1  事件搜尋條件設定

事件筆數高達數千筆，因此，設定「條件」將有助於快速分類事件。進入條件選單中，如果將開始與結果時間勾選，事件清單將只顯示時間範圍內的事件記錄。如果將各事件取消勾選，按下「確定」，此時的事件清單只會出現有勾選的事件記錄。如果將頻道取消勾選，事件清單會自動過濾掉取消勾選的頻道。
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註：４路 將顯示四頻道、８路 將顯示八頻道。
 時間搜尋
時間搜尋選單中，可以選擇回放特定時間的錄影資料。有紅框的日期代表有錄影資料。系統將依您所選擇的時間回放錄影資料。利用滑鼠點擊「年」、「月」將出現選單供選擇。
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點擊「日期」則出現當日的時間軸與時間輸入畫面。您可以變更時間（時／分／秒）後按「確定」或以滑鼠直接點擊時間軸，DVR將回放選定時間的錄影資料。
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  網路遠端操控
您可以利用電腦應用軟體：「DVRemoteDesktop 」，遠端連線管理及操作DVR系統。
 應用軟體下載與儲存
步驟１：開啟IE瀏覽器，在網址列輸入DVR之IP位址。
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步驟２：出現對話視窗。請輸入使用者名稱及密碼。預設的系統管理員名稱為admin，密碼為123456。其它的使用者名稱及密碼設定請參考「帳戶設定」。
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步驟３：出現下載應用軟體的視窗，請點擊連結。
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步驟４：執行或儲存此套軟體。
[image: image147.jpg]BET#-KIREE (<]

AEENTRRTEEER?

% DVRemobDeskiop e
18I [EFTES 0 694 KB
FE: K264 idvrnet





步驟５：若直接按執行，將出現輸入資料畫面。請輸入DVR連線IP、埠、帳號、密碼，或選擇「Play Recorded File」開啟備份檔案。
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步驟６：出現登入DVR畫面(v1.0.16之後的版本會根據電腦語系自動變更選單語言)。
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註：４路 將顯示四分割畫面、８路 將顯示九分割畫面。
 應用軟體操作

開啟「DVRemoteDesktop.exe」後，輸入DVR IP、port、帳號、密碼，然後按下「OK」即可進入DVR操作畫面。預設的帳號與密碼為「admin／123456」。DVR遠端的操作方法與DVR本端操作一樣。
「DVRemoteDesktop.exe」應用軟體提供額外的選單功能供遠端使用者操作，如表6-2.1，表6-2.2為「DVRemoteDesktop.exe」運作之最低系統需求。表6-2.3則為網路頻寬對照表，可參考此表作為申請寬頻或連結網路時之依據。
表6-2.1 工具列說明

	檔案 – 錄影到本機端
	將DVR畫面錄製到電腦。包括即時畫面與回放畫面。

	檔案 – 播放檔案
	播放 .irf 資料。

	檔案 – 離開／Alt + F4
	關閉應用軟體。

	編輯 – 頻道名稱／F2
	更改DVR的頻道名稱，包括調整字型、大小、粗斜體。

	編輯 – 設為預設頻道名稱
	將DVR本端的頻道名稱還原為預設值。

	檢視 – 隱藏標頭&選單／F9
	隱藏應用軟體的標題與工具列。

	檢視 – 關閉調整尺大小／F10
	鎖住應用軟體變更視窗大小的功能。

	檢視 – 全螢幕／F11
	切換應用軟體為全螢幕。

	檢視 – 濾鏡
	啟用或停用Bilinear濾鏡功能

	檢視 – 播放所有畫面
	選取此功能會關閉聲音，可加快回放之順暢度。

	檢視 – 語言
	可切換選單之顯示語言。

	幫助 – 關於
	顯示應用軟體與Windows的資訊。


表6-2.2 最低系統需求說明

	中央處理器(CPU)
	Intel Pentium 4或相同等級以上之處理器。

	作業系統(OS)
	Microsoft Windows Vista、Windows XP SP2(含)以上。

	記憶體
	剩餘記憶體至少512M以上。

	顯示卡
	須可支援在DirectX 9.0 (含以上)下正常運作*註1。

	其他需求
	須安裝DirectX 9.0含以上。


註1:
目前已知可支援DirectX 9.0運作之顯示卡為:
Nvidia :Geforce FX系列.Geforce 6系列.Geforce 7系列.Geforce 8系列.Geforce 9系列. Geforce 200系列等.
      或參考 http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Nvidia_graphics_processing_units
ATI: Radeon R300系列.Radeon R400系列.Radeon R500系列.Radeon R600系列.Radeon R700系列.

    Radeon HD 3xxx IGP series. Mobility Radeon系列(9500以上). Mobility Radeon X系列.

Mobility Radeon HD系列.FireGL V系列等.
或參考 http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_ATI_graphics_processing_units
SiS: SiS 67X系列. SiS 77X系列等.或參考 http://www.sis.com/support/support_compare.htm
Intel: 91X系列.94X系列.96X系列.G3X系列.G4X系列等.或參考 http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_GMA
表6-2.3 網路頻寬參考
	

	Highest
	Normal
	Lowest

	
	
	
	

	D1
	16CH
	6.9~7.9Mfps
	3.7~5.8Mfps
	1.2~2.4Mfps

	
	9CH
	6.5~8.2Mfps
	3.6~5.8Mfps
	1~2.6Mfps

	
	4CH
	6.6~8Mfps
	3.8~6Mfps
	1.4~3Mfps

	
	1CH
	6.2~7.6Mfps
	3.6~5.7Mfps
	1.2~2.5Mfps

	HD1
	16CH
	3.6~5.4Mfps
	1.9~3.5Mfps
	890K~1.7Mfps

	
	9CH
	3.3~5.6Mfps
	1.8~3.7Mfps
	900K~1.6Mfps

	
	4CH
	3.4~5.1Mfps
	1.8~3.8Mfps
	850K~1.8Mfps

	
	1CH
	3.7~6Mfps
	1.6~4Mfps
	870K~1.8Mfps

	CIF
	16CH
	1.8~3Mfps
	1.2~2.2Mfps
	860~1.3Mfps

	
	9CH
	1.9~2.9Mfps
	1.2~2.5Mfps
	750~1.2Mfps

	
	4CH
	1.6~2.5Mfps
	1.1~2.4Mfps
	700~1.3Mfps

	
	1CH
	1.8~2.9Mfps
	1.4~2.6Mfps
	720K~1.1Mfps


  規格
	1. 影像

	輸入電平
	
	1.0 Vp-p±10% Composite, 75( Balanced

	顯示張數
	NTSC
	480 FPS（16路），240 FPS（8路），120 FPS（4路）

	
	PAL
	400 FPS（16路），200 FPS（8路），100 FPS（4路）

	顯示解析度
	NTSC
	720(H) X 480(V)

	
	PAL
	720(H) X 576(V)

	螢幕輸出
	
	2Vp-p Composite, 75( Balanced 

	2. 錄影

	壓縮技術
	
	H.264

	錄影張數
	
	請參考表格 7-1

	錄影解析度
	NTSC
	720 X 480 , 720 X 240 , 352 X 240

	
	PAL
	720 X 576 , 720 X 288 , 352 X 288

	  畫質
	頻道可個別設定
	最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高

	排程
	
	以「分」為單位設定

	  啟動錄影
	
	手動 / 事件 (位移偵測、感應器) / 排程

	  備註
	
	依錄影解析度、張數、畫質而不同

一般錄影 / 事件錄影可各別設定錄影張數、畫質

	3. SATA 裝置

	容量
	內接式裝置
	3 孔

	
	外插式裝置
	1 孔

	介面規格
	
	SATA / SATAⅡ 皆相容

	外插式介面 
	
	E-SATA

	4. 警報

	感應器輸入
	
	16 (16路) ,  8 (8路) ,  4 (4路)

	警報輸出
	
	1 繼電器輸出

	位移偵測
	
	頻道可各別設定開關與靈敏度調整

	5. 連接設備

	影像輸入
	
	BNC 16孔(16路)，8孔(8路)，4孔(4路)

	影像輸出
	
	BNC 2孔 、 VGA 1孔 (選購)

	聲音輸入
	
	RCA 4路

	  聲音輸出
	
	RCA 1路

	USB 2.0
	
	USB memory stick, USB 滑鼠, USB 觸控螢幕

	遙控器
	
	標準遙控器 , １對８遙控器（選購）

	External I/O
	
	1 RS-485, 16(16路) / 8(8路) / 4(4路) 感應器輸入，
1 繼電器輸出

	網路
	
	1 RJ45 接頭，10/100 Mbps 

	6. 電源

	電源
	
	DC 12V / 6.25A  (16路) ，
DC 12V / 5A  (8路，4路)

	
	
	

	
	
	

	7. 環境

	  操作溫度
	
	5℃ ~ + 40℃

	  溼度
	
	低於 90%

	8. 實體

	尺寸
	
	430(長) x 293(寬) x 55(高) 公釐

	重量
	
	約2.5公斤 （含1 HDD 及 CD-RW 約 3.5公斤）

	9. 備份裝置

	  備份裝置
	USB隨身碟
	影像資料、聲音

	
	CD-RW/DVD±RW
	影像資料、聲音

	
	網路
	影像資料、聲音

	10. 播放

	搜尋方法
	
	事件 / 時間

	播放張數
	
	120 FPS

	11. 多元遠端監控

	  監控環境
	
	Web瀏覽器 / 客端管理軟體(CMS)

	  遠端登入
	
	可設定五位不同使用者帳號登入權限

	12. 其他

	  作業系統
	
	嵌入式 Linux

	多工環境
	五工
	即時、錄影、回放、網路連線、資料傳輸

	  控制裝置
	
	前按鍵面板 / 標準遙控器 / １對８遙控器（選配）
虛擬小鍵盤 / 滑鼠 / 電腦遠端應用軟體

	  電腦讀取
	
	可由電腦直接讀取DVR錄製的影像硬碟

	事件筆數
	
	10240筆


表 7-1
	錄影張數
（頻道可個別設定）
	NTSC
	360 x 240
	240 FPS（16路，8路）　、120 FPS（4路）

	
	
	720 x 240
	120 FPS（16路，8路）　 　60 FPS（4路）

	
	
	720 x 480
	60 FPS（16路，8路）　　 30 FPS（4路）

	
	PAL
	352 x 288
	200 FPS（16路，8路）　　100 FPS（4路）

	
	
	720 x 288
	100 FPS（16路，8路）　　 50 FPS（4路）

	
	
	720 x 576
	50 FPS（16路，8路）　 　25 FPS（4路）


  行動裝置應用軟體的安裝與使用說明
透過行動裝置應用軟體可以遠端連線DVR，監看即時畫面。行動裝置須先安裝應用軟體。支援的作業系統有 Symbian 與 Windows Mobile（版本5以上）。
連線前，請先確認DVR的網路功能是否開啟。
設定選單 → 網路設定 → HTTP設定 → 開啟HTTP伺服器：「勾選」。

 Symbian作業系統，應用軟體的安裝與操作
如：Nokia,SonyEricsson…
系統需求：

行動服務提供商必須有GPRS或3G服務，

手機要支援GPRS或3G協定和Java cldc1.0/midp 2.0使用環境。
＊除SonyEricsson手機只需下載「DVRH264.jar」外，其他廠牌要同時下載「DVRH264.jar」及「DVRH264.jad」才可使用。
 應用軟體的安裝
為了使行動裝置（如：手機、PDA）能夠遠端登入DVR監看即時畫面，請依照下列步驟安裝應用軟體：

步驟１：將「DVRH264.jar」及「DVRH264.jad」這套安裝軟體移至您的行動裝置上。可使用行動裝置連上本公司的網站下載，或將本公司隨DVR出貨的光碟片放至電腦光碟機裝置中，再利用手機藍芽功能或傳輸線，傳輸檔案至行動裝置。
步驟２：到資料夾中，執行「DVRH264.jar」安裝檔、安裝「DVRH264」至行動裝置。有些行動裝置下載完後會自動執行安裝。
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 應用軟體的操作 


當行動應用軟體安裝完成後，進入行動裝置的應用程式選單，執行「DVRH264」程式。

5-1.1.2  新增登入資料

為了使應用軟體能正常連線至DVR，您必須先輸入並儲存DVR的資訊。按「選項」→「Add」後，將出現輸入DVR IP位址、埠、登入帳號、密碼，輸入完畢後再按一次「Add」便可儲存。


5-1.1.3  登入DVR
應用軟體可儲存多組DVR資料，因此，您可先選擇要連線的DVR，按下「選項」→「Login」便可登入DVR，觀看即時畫面。


有些行動裝置在連線前，將先出現確認封包下載的提示訊息。計費方式將視您的網路服務提供者、封包計費方案而有所不同。


視網路狀況而影響連線成功時間。 
當連線成功，DVR的即時畫面就出現了！
註：DVR關閉錄影的頻道，無法收看即時畫面。
5-1.1.4  變更DVR的登入資料 
若要更改DVR的登入資料，先選擇DVR，按「選項」→「Modify」做輯編，完畢後按「OK」。
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5-1.1.5  刪除DVR連線資料
如果DVR的連線資料不須再使用，先選擇DVR，按「選項」→「Delete」即可將DVR資料刪除。
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 即時畫面操作
成功連線DVR後，應用軟體可以觀看單頻道畫面、變更畫面呈現方式、變更顯示畫質、警示器開關…等設定。

5-1.1.6  捲動畫面
如果圖片大小超過螢幕顯示，您可以利用按鍵移動畫面。
	行動裝置按鍵
	執行動作

	2
	向上捲動

	4
	向左捲動

	6
	向右捲動

	8
	向下捲動


5-1.1.7  畫質設定 

在選單中按下「Quality」 


選單中，將出現五種畫質：Low、Normal、Middle、High、Highest 供選擇。
5-1.1.8  畫面顯示

觀看即時畫面，在選單中按下「Single」，將出現頻道1到16供選擇。

註：DVR關閉錄影的頻道，無法收看即時畫面。

5-1.1.9  畫面大小
行動裝置的螢幕大小不盡相同，本軟體提供兩種不同的顯示方式。選單中按下「Size」後，將出現Original與Fit Screen選項。 
	選項
	說明

	Original
	畫面以原始大小顯示。

	Fit Screen
	畫面以符合螢幕大小顯示。



5-1.1.10  旋轉畫面
即時畫面可以選擇以原始方式呈現，或是將畫面旋轉90度。

選單中按下「Rotate」，將出現Normal 與 Rotate選項。
5-1.1.11  警報器 

應用軟體除了可監看DVR即時畫面之外，還可以開啟警報器功能，如果DVR發生位移、感應偵測、影像遺失…等事件，狀態列將會發出警報圖示與警報聲響。


	圖示
	說明

	[image: image154.png]



	位移偵測

	[image: image155.jpg]



	感應驅動

	[image: image156.png]



	影像遺失


選單中按下「Alarm」，將出現「Alarm OFF」與「Alarm ON」選項供切換。
 Windows Mobile 作業系統，應用軟體的安裝與操作
Windows Mobile 作業系統的應用軟體，可分為Jpeg傳輸與H.264傳輸。H.264技術不只傳輸影像，還可傳輸聲音。
系統需求：

行動裝置平台：Windows Mobile 5以上。
行動裝置須支援網路（GPRS／3G／Wifi…等）。

 應用軟體的安裝
為了使行動裝置（如：手機、PDA）能夠遠端登入DVR監看即時畫面，請依照下列步驟安裝軟體：
步驟１：將「Jrviewer.CAB」（Jpeg）與「H264Pocket.CAB」（H.264）這兩個安裝軟體移至您的行動裝置上。可使用行動裝置連上本公司的網站下載；或將本公司隨DVR出貨的光碟片放至電腦光碟機裝置中，再利用手機藍芽功能或傳輸線，傳輸此檔案至行動裝置。

步驟２：分別執行「Jrviewer.CAB」與「H264Pocket.CAB」安裝檔。安裝目的地將產生「Jrviewer」與「H264Pocket」資料夾。



 應用軟體的操作

安裝完成後，進入行動裝置的「Jrviewer」與「H264Pocket」資料夾。分別開啟「Jrviewer」與「H264Pocket」程式。
應用軟體提供遠端連線DVR的資料維護、單頻道畫面顯示、警報通知…等功能。進入應用軟體後，按下「OK」將出現操作項目，例如：遠端連線DVR的資料新增、修改、刪除、連線。說明請見以下表格。

	項目
	功能
	說明

	Add
	新增登入資料
	輸入DVR的描述、IP位址、埠、登入帳號、密碼，再按下「OK」。

	Login
	登入DVR
	‧選擇要連線的DVR，按下「Login」即可登入DVR。

‧注意：DVR關閉錄影的頻道，無法收看即時畫面。
‧註：行動裝置連線的傳輸費用將視網路服務提供者、封包計費方案而有所不同。連線成功時間將視網路狀況而影響。

	Modify
	變更登入資料
	選擇DVR，再按「Modify」做修改，輯編完畢按「OK」。

	Delete
	刪除登入資料
	選擇DVR，再按「Delete」即可將DVR資料刪除。


	
	

	Jrviewer 操作畫面
	H264Pocket 操作畫面
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 即時畫面操作
連線DVR成功後，按下「View」將出現功能選單，可以選擇觀看單頻道畫面、螢幕畫面調整、畫質選擇、狀態列顯示、警示器開關、全畫面顯示…等操作。

5-1.1.12  Jrviewer 即時畫面操作
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	項目
	功能
	說明

	Channel 1~16
	Channel 1~16 畫面顯示
	選擇頻道1～16畫面顯示。

	Screen
	畫面大小
	Original：畫面以原始大小顯示。
Stretch：延伸畫面以全螢幕顯示。

Fit：畫面以符合螢幕大小顯示。

	Quality
	畫質設定
	調整顯示畫質。畫質愈小，傳輸速度愈快。

	Status Bar
	狀態列
	應用軟體的畫面下方，將顯示DVR的狀態列。DVR發生位移、感應偵測、影像遺失…等事件，狀態列將會發出警報圖示。將選項打勾取消，即可關閉狀態列顯示功能。

圖示

說明

[image: image161.png]



位移偵測

[image: image162.jpg]



感應驅動
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影像遺失



	Alarm
	警報器
	DVR發生位移、感應偵測、影像遺失…等事件，行動裝置將會發出警報聲響。將選項打勾選取，即可開啟警報功能。


5-1.1.13  H264Pocket 即時畫面操作
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	項目
	功能
	說明

	Channel 1~16
	Channel 1~16 畫面顯示
	選擇頻道1～16畫面顯示。切換頻道１～４可接收即時音效。

	Status Bar
	狀態列
	應用軟體的畫面下方，將顯示DVR的狀態列。DVR發生位移、感應偵測、影像遺失…等事件，狀態列將會發出警報圖示。將選項打勾取消，即可關閉狀態列顯示功能。

圖示

說明

[image: image166.png]



位移偵測
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感應驅動
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影像遺失



	Alarm
	警報器
	DVR發生位移、感應偵測、影像遺失…等事件，行動裝置將會發出警報聲響。將選項打勾選取，即可開啟警報功能。

	Full Screen
	全螢幕顯示
	單頻道畫面放大以全螢幕方式顯示。將選項打勾選取，即可開啟此項功能。


　CMS安裝與使用說明

 CMS的安裝

系統需求：

Intel Pentium 4 處理器或相當等級以上。
Microsoft Windows Vista、Windows XP、Windows 2003 Server。
扣除作業系統及其他常駐應用程式所需資源，剩餘記憶體至少需要512MB以上
(在群組使用下需要500M的記憶體,單一DVR連線需要180M的記憶體)。
20MB硬碟空間。錄影與擷取圖片尚需額外的空間。

顯示卡需可支援在DirectX9.0下正常運作，可參考P46 註1。
安裝步驟：
步驟１：連上本公司網站下載CMS安裝軟體。
步驟２：解壓縮後，執行「setup.exe」。
步驟３：若使用者PC中未安裝過Visual C++ Runtime Libraries，會自動提示安裝。
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步驟４：點選「Next」，按「Browse」可改變安裝路徑，若想查詢本機的硬碟可用空間，
可按「Disk Cost」。操作完畢後，按「Next」。


步驟５：出現確認安裝訊息，當按下「Next」後，將開始執行安裝動作。
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步驟６：安裝完畢！按下「Close」後，將結束安裝程序。
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 CMS的登入與環境說明

進入CMS管理系統，必須先輸入帳號／密碼。預設的管理者帳號／密碼為「admin／123456」。
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登入後，將出現下圖：
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	①資訊列
	關於DVR資訊的視窗，詳見「本章 資訊列」說明。

	②本端資訊顯示與控制
	本端硬碟資訊、音量控制、錄影、擷取影像…等功能。

詳見「本章 本端資訊顯示與控制」

	③畫面視窗
	當CMS連上DVR時，可觀看即時畫面，詳見「本章 畫面視窗」

	④分割畫面控制
	可依所需分割畫面進行觀看。

	⑤功能列
	登入帳號設定、連線DVR資訊設定、群組設定、eMap設定、遠端回放、硬碟播放、檔案播放、事件播放、圖片資料記錄、錄影資料記錄…等，十個功能項目。詳見「本章 功能選單」


 資訊列

	圖示
	說明
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	View DVR／Group List：列出所有DVR、各頻道狀態與Group資訊。

	[image: image176.jpg]



	View Logs：列出所有DVR的事件資訊。


 DVR即時影像/群組 檢視

以滑鼠左鍵單次點擊「DVR」與「Group」，可以展開／收納所有的DVR與Group列表。如右圖。

展開 DVR 列表後，以滑鼠左鍵快速雙點「設定連線的 DVR」，DVR的即時畫面將會顯示於畫面視窗。連線DVR資訊的設定方式請見「本章 連線DVR資訊設定」。

展開 Group 列表後，以滑鼠左鍵快速雙點「設定的 Group」，設定的群組頻道即時畫面將會顯示於畫面視窗。群組的設定方式請見「本章 群組設定」。

以滑鼠左鍵點擊「設定連線的 DVR」，可以切換展開／收納16個頻道的狀態顯示。


	圖示
	說明
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	Video Loss 警示燈
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	Motion 警示燈
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	Sensor 警示燈


 事件檢視
此視窗中，將列出所有DVR的事件清單。各台 DVR 皆可展開的不同的事件分類。

依照 Remote in / Remote out、Video Loss、Motion、Sensor、

Other（Power Reset、Key lock、Key unlock、HD Full）分類。
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 本端資訊顯示與控制

位於CMS主畫面左下方的資訊顯示與控制項，說明如下表：

	圖示
	功能
	說明
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	硬碟資訊
	顯示C槽（存放CMS的硬碟槽）可用空間與硬碟大小的比例。
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	音量控制
	現場音量或回放音量控制棒。
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	錄影
	將DVR即時畫面資料錄影至電腦本端。您可以到功能選單的「第十項 Record」瀏覽本端的錄影資料。

請參考「本章 錄影資料記錄」。
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	擷取影像
	將DVR即時畫面圖片擷取至電腦本端。您可以到功能選單的「第九項 Snapshot」瀏覽本端的圖片資料。

請參考「本章 圖片資料記錄」。


 畫面視窗

此視窗將顯示連線DVR的即時畫面。各頻道可用滑鼠拉曳更換任置、切換音源。
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 音源控制
在即時畫面中，您可以選擇音效頻道1～4，如下圖所示。

「[image: image186.jpg]


」代表此頻道的音效開啟中，

「[image: image187.jpg]


」代表此頻道的音效關閉中。
點擊小圖示可做音效開關的切換。同一時間，只有一個頻道的音效是開啟的狀態。

[image: image188.jpg]DVR4601
192.168.1,109 :80

[01] CHO1.

WS r o ion  RE




 eMap 顯示
在即時畫面中，您可以按「[image: image189.jpg]


」顯示e-Map提示視窗。

如果此頻道有加入e-Map設定，下拉式選單將會出現所有已加入此頻道的e-Map名稱，如下圖；

如果此頻道沒有加入任何e-Map設定，則會出現「No eMaps」，如下圖。 

e-Map的詳細設定方式，請見「Ⅱ-6.4 eMap設定」。
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 PTZ控制
在畫面視窗中，按滑鼠右鍵，將出現PTZ控制圖示，如右下圖。

	圖示
	說明

	八個方向鍵
	移動 PTZ 鏡頭方向
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	ZOOM+：將鏡頭拉近
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	ZOOM-：將鏡頭拉遠
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	此按鈕為保留功能.目前無作用
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	FOCUS+：焦距拉近
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	FOCUS-：焦距拉遠
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	此按鈕為保留功能.目前無作用

	Set PTZ Preset
	可設定16組預設巡邏點

	Goto PTZ Preset
	前往16組預設巡邏點其中之一
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	啟動自動巡邏功能＊

	PTZ Sensitivity
	可設定PTZ感應靈敏度＊
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	設定巡航模式之起點與終點＊
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	啟用巡航模式＊
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	此按鈕為保留客製化功能

	AUX 1~8(客製化)
	等於 AUTO+1 ~ AUTO+8
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＊:不同廠牌之PTZ通訊協定，有時無法100%相容，因此該功能有可能無法使用。
 功能選單

10個功能選項，如下圖所示。

[image: image203.jpg]



表9-6-1 10個功能選項圖示

	圖示
	說明
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	使用者帳號與權限設定。請見「9-6.1 登入帳號設定」

	[image: image205.jpg]



	DVR連線與頻道名稱設定。請見「9-6.2 連線DVR資訊設定」
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	群組頻道顯示設定。請見「9-6.3 群組設定」
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	地圖式頻道顯示設定。請見「9-6.4 eMap設定」。
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	遠端回放DVR錄影資料。請見「9-6.5 遠端回放」。
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	外接式硬碟播放。請見「9-6.6 硬碟播放」
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	檔案播放。請見「9-6.7 檔案播放」

	[image: image211.jpg]



	遠端播放DVR事件錄影資料。請見「9-6.8 事件播放」。
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	擷取圖片觀看。請見「9-6.9 圖片資料記錄」
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	錄影資料播放。請見「9-6.10 錄影資料記錄」


 登入帳號設定
安裝CMS的電腦，您可以做登入帳號的設定。包括使用者帳號的新增與刪除、變更密碼、註解描述，以及使用者帳號的權限設定。如果使用者帳號的功能項目沒有被選取到，利用此帳號登入

CMS時，游標將無法點選功能選的此項功能。新增使用者帳號時，功能項目預設全部關閉，管理者請勾選功能項目以打開使用者帳號的各項功能。

設定完成後，請按「OK」儲存。

	圖示
	說明
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	新增登入CMS的使用者帳號，預設權限為全部關閉。
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	刪除登入CMS的使用者帳號。
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 連線DVR資訊設定
您可以針對DVR的連線設定做新增與刪除、資訊與描述編輯、頻道名稱輸入。設定完成後，請按「OK」儲存。
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 群組設定
在「View DVR／Group List」中曾提到，畫面視窗可以顯示群組設定的頻道。您可以將不同
DVR的頻道放在同一個群組中，也就是說，您可以同時監看多台DVR的任意頻道。

　

設定步驟：
步驟１．新增群組並設定名稱與描述。

步驟２．按下「Select」，將出現另一個核取頻道的視窗。

步驟３．點擊頻道名稱前的核取方塊。若要選取所有頻道，可以點擊DVR名稱前的核取方塊。
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步驟４．全部選擇完畢後，按「OK」將回到群組設定畫面。

步驟５．選擇分割畫面。

步驟６．將左下角的頻道直接拖曳進右方畫面中。右方畫面的頻道可以任意拉曳頻道的位置。

步驟７．若要再新增頻道，可按「Select」選取。此時，右方畫面的設定位置將被清除。
步驟８．設定完成後，請按「OK」儲存。
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 eMap設定
若DVR有區域之分，或想以圖片為背景來監看頻道時，您可以利用eMap，自選背景圖片與監看多台DVR的任意頻道，也可以任意拖曳頻道位置。

設定步驟：

1.按下「[image: image220.jpg]


」後，將出現選擇圖片路徑的視窗。
2.選擇圖片完畢後，按下「確定」，視窗右方將顯現圖片內容。
3.以滑鼠左鍵直接將視窗左下角的頻道拖曳到右方圖片的任一位置。
4.若要刪除圖片上的頻道，請在頻道圖示位置點擊滑鼠右鍵，按「Remove」。
5.設定完畢，請按「OK」儲存。
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 遠端回放
您可以遠端回放DVR所錄的影像。先選擇DVR，下方出現DVR錄影資料列表後，雙次點擊所要播放的錄影時段，右邊視窗就會出現錄影資料畫面。上方有不同分割畫面可供選擇。
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	圖示
	說明
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	開始播放
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	暫停播放
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	往前快轉
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	往後快轉


 硬碟播放

卸除DVR的硬碟後，可利用USB裝置與本端電腦連接，並以CMS軟體讀取硬碟錄影資料。如下圖，左邊為錄影資料列表，以「小時」為單位；右邊為畫面顯示視窗。您可以調整不同分割畫面觀看影像、控制播放檔案的快轉與暫停。
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 檔案播放
利用CMS的檔案播放功能，可以播放 IRF影像檔。您可以調整不同分割畫面觀看影像、控制檔案的快轉與暫停、拖曳時間軸。
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	圖示
	說明
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	開始播放影片
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	暫停播放影片
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	停止播放影片
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	往前快轉
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	往後快轉


 事件播放
您可以播放DVR上的事件錄影資料。

操作步驟：

1.選擇DVR。

2.選擇日期。

3.雙次點擊左下方的事件，影像即會顯示於右方畫面。

4.選擇分割畫面。

5.利用下方四個控制播放的控制鍵，控制播放影像。
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 圖片資料記錄
「本端資訊顯示與控制」提及，CMS可以將遠端DVR的圖片擷取至本地端。此功能項目中，將這些儲存的圖片列表顯示，方便瀏覽、刪除或另存圖片。圖片畫面有多種分割顯示供選擇。
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 錄影資料記錄
「本端資訊顯示與控制」提及，CMS可以將遠端DVR的影像資料錄至本地端。此功能可以將電腦中所儲存的影像列表顯示，方便您瀏覽或刪除影像。影像畫面有多種分割顯示供選擇。
操作步驟：

步驟１．點選左上角的時間區段，影像將傳送到右邊的視窗，右下角顯示影像的來源資訊。

步驟２．分割畫面選擇。

步驟３．右下方有時間軸，可任意拉移播放區段。
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附錄Ⅰ　I-DVR.NET使用方法

本公司將隨DVR產品附贈一組帳號／密碼，您可以利用此資訊登入 I-DVR.NET。

操作步驟如下：

步驟１：開啟IE瀏覽器。在網址欄位輸入「http://i-DVR.NET/logon.asp」，將出現登入頁面。輸入出貨光碟背面所附之帳號與密碼後，按「Logon」。
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步驟２：登入成功後，在Add New Record的「host」欄位輸入名稱，例如「icatchddns」，
        則連線網址為「icatchddns.idvr.net」，「type」欄位選擇預設的「Standard」，
        IP欄位處，系統會自動顯示目前使用者電腦的IP，若已知DVR的IP位置可輸入欄位中，
        若不知則按下右邊的「Add New」按鈕。
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步驟３：頁面出現成功建立的訊息後，host.domain會出現您所建立的「主機名稱」資料。
        若DVR本端的DDNS設定成功並連上網路後，網站會在約1分鐘內更新DVR的IP資訊。
        在此頁面按下「F5：重新整理」，IP欄位將會自動更新成DVR的真實IP位置。
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步驟４：進入DVR→Main Menu→Network Stup→DDNS，啟用DDNS功能並將相關資料填入
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附錄Ⅱ　DB 26 功能對應(16路)
（16路 提供）


[image: image244]
	編號
	功能
	線路顏色
	編號
	功能
	線路顏色

	1.
	GND
	BLUE
	14.
	SENSOR 4
	ORANGE

	2.
	GND
	GREEN
	15.
	SENSOR 5
	RED

	3.
	RS 485_B
	YELLOW
	16.
	SENSOR 6
	BROWN

	4.
	RLY1_NO
	ORANGE
	17.
	SENSOR 7
	BLACK

	5.
	RS485_A
	RED
	18.
	SENSOR 8
	WHITE

	6.
	RLY1_COM
	BROWN
	19.
	SENSOR 9
	GRAY

	7.
	VCC +5V
	BLACK
	20.
	SENSOR 10
	AMETHYST

	8.
	RLY1_NC
	WHITE
	21.
	SENSOR 11
	BLUE

	9.
	IR_LED
	GRAY
	22.
	SENSOR 12
	GREEN

	10.
	GND
	AMETHYST
	23.
	SENSOR 13
	YELLOW

	11
	SENSOR 1
	BLUE
	24.
	SENSOR 14
	ORANGE

	12.
	SENSOR 2
	GREEN
	25.
	SENSOR 15
	RED

	13.
	SENSOR 3
	YELLOW
	26.
	SENSOR 16
	BROWN


簡易接線方式說明:

若外接RS485設備(如球型攝影機).請將485+(正極)接至第5腳位.485-接至第3腳位,

若外接SENSOR設備(如紅外線感應器).請將設備+(正極)接至要觸發的SENSOR(1~16).
-(負極)接至任一GND腳位(1,2,10)皆可
附錄Ⅲ　錄影狀態比較表

各類設定時.預設錄影狀態及切換錄影鍵後之狀態比較表

	排程錄影一般事件
	排程錄影位移事件
	預設錄影狀態


	切換錄影鍵後之狀態
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	打開
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	打開[image: image247.jpg]K EABENS




	啟動錄影
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	啟動錄影+事件錄影
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	打開
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	關閉
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	啟動錄影
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	停止錄影

	關閉
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	打開
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	啟動錄影
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	關閉
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	啟動錄影
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	停止錄影
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 硬碟支架 
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    紅外線遙控器


(圖示為舉例非產品相同)
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 變壓器





使用手冊
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 SATA線 














丟棄舊有電子類或電子儀器 （適用於歐盟以及其他歐洲國家採取之區分回收系統）








注意：


此機器已測試通過，證實需遵守分級化電子設備的限制。（依據FCC規則之第15節）這些限制為提供合理保護以避免機器操作於商業環境時，造成有害的干擾。


機器運作時，可能散發無線電頻率能量，如果未依據說明書安裝或使用，無線電頻率傳達可能會造成有害的干擾。


機器於住宅區操作可能造成有害干擾，此情況下，使用者將可能被要求自行付費改正干擾。





注意：為了減低電擊風險，請勿移動上蓋 （或後蓋）。並無可供維修的零件於內，請向合格的維修服務人員尋求幫助。








電擊風險請勿打開





警告


為了減低電擊或火災的風險，請勿曝露此機器於雨中或潮濕的環境下。





注意





此符號用意為警告目前的使用者操作與維護的重要性（服務）指示於隨產品附上的說明書。





此符號用意為警告目前的使用者所見為未受保護的”危險電壓”標誌，產品附件內可能包含已足夠招致電擊風險之物品。





 電源線





4/8/16路 數位錄放影機





IP欄位處，系統會自動顯示目前使用者電腦的IP，


若已知DVR的IP位置可輸入欄位中，


若不知道IP可直接按下右方「Add New」按鈕。








在產品包裝上，此符號代表此產品不適用於家用式產品之棄置方式。此產品適用於電子儀器或電子應用類之回收方式。經証實，產品正確棄置可以避免為環境以及人類健康造成潛在性的不良後果；否則，此產品不當的棄置處理可能造成不良後果。資源回收將節省自然資源。


更多關於此產品回收的細節資訊，請連絡當地的政府機關、廢棄物棄置服務中心或購買此產品的商家。
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文件內容若有修改不另行通知





Read Line

















品質 












































解晰度 








④





⑤





①





②


步驟5: 


完成步驟4後，將會有一對話視窗跳出，是否安裝SDVR401.OCX此軟體，選擇安裝此軟體後，安裝速度會依使用者的網路頻寬大小而有所不同，大概會花上幾分鐘的時間做下載安裝動作。


 





③





「host」欄位自行輸入想要的名稱，


例如「icatchddns」，


則DVR連線網址為「icatchddns.idvr.net」








「host.domain」為自行建立


產生的主機名稱網址「icatchddns.idvr.net」





DVR的IP若有變動此處會隨時更新，


按下「F5：重新整理」 ，


IP欄位將會自動更新成DVR的真實IP位置
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